
Fiktivt exempel

Systematiskt brandskyddsarbete 
Nivå Hög
Större industri


Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just Er verksamhet.
För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet bör omfatta nedanstående sju steg. För verksamheter inom den högre nivån ställs högre krav på dokumentation och utbildning än för de lägre nivåerna. 

· Ansvar
· Organisation 
· Utbildning
· Instruktioner och rutiner
· Dokumentation
· Drift och underhåll
· Kontroll/Uppföljning/ Tillbudsrapportering

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en kort instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.
Ladda ner filen, fyll i det som gäller för Er verksamhet och spara det sedan exempelvis i en katalog som heter Brandskydd alt. Säkerhet och med dokumentnamnet SBA dokumentation.

Observera!
En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen och verkligen genomföra utbildningar, kontroller och nödvändig uppföljning för att uppnå den kontinuitet som krävs för en säkrare verksamhet. Dokumentationen bör vara enkel och tydlig och kontrollerna bör om möjligt genomföras i samband med andra kontroller exempelvis internkontroll av arbetsmiljö, för att därigenom bli en naturlig del i vardagen.

Lycka till!
Räddningstjänsten Gällivare
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BESKRIVNING

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Produktionsverket AB 
kvarteren muttern och skruven. Genom införandet av systematiskt 
brandskyddsarbete påvisas och hanteras potentiella risker på ett för 
verksamheten och allmänheten godtagbart sätt. Arbetet utgör en del av det 
interna arbetsmiljöarbetet.
Pärmen finns i tre exemplar och är placerade på:
 
· Avd. Hälsa, miljö och säkerhet
· Brandskyddsansvarig (originalpärmen)
· Huvudskyddsombudet

Utöver pärmarna finns samma information på intranätet under mappen 
Gemensam (G:)



ANSVAR

Huvudansvaret för säkerheten har VD. Ansvaret för brandskyddsarbetet är 
delegerat till säkerhetssamordnaren. För efterlevnaden har erforderlig 
organisation utsetts. Brandskyddets omfattning regleras utifrån genomförda 
riskanalyser och lagkrav och kommuniceras i Produktionsverkets Miljö och 
säkerhetspolicy.

Miljö och säkerhetspolicy se sid 2. (Finns ej redovisad i exemplet!)
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ORGANISATION

Huvudansvarig:
Thomas Jonsson, VD 
tfn:       0440 – 10 11 12

· Tilldela/fördela resurser/ansvar
· Kontrollera efterlevnaden/uppföljning.

Brandskyddsansvarig:
Sam Åhlén, säkerhetssamordnare
tfn:        0440 – 10 11 13

· Planera, fördela och samordna brandskyddsarbetet. 
· Underhålla/uppdatera dokumentationen. 
· Planera och genomföra brandskyddsutbildningar. 
· Samverka med räddningstjänst och andra myndigheter. 
· Sammanställa rapporter inför brandsyn och rapportera till VD. 
· Delta vid regelbunden brandsyn.

Brandskyddskontrollanter:
Stig Olsson, huvudskyddsombud
Lena Pärsson, skyddsombud
Peter Jönsson, underhållsavd.

· Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan/åtgärda inom ramen för kompetens. 
· Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig.

Anläggningsskötare Brandlarm:	Stig Olsson, underhållsavd.
Olle Kvist, underhållsavd. 

Föreståndare brandfarlig vara:	Pelle Andersen, utvecklingsavd.

Utfärdare Heta arbetstillstånd:	Sam Åhlén	

Övrig personal:		Rädda Larma Släck, Utrymning

Se även organisationsschema (ej nödvändigt men bra för överskådligheten)
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UTBILDNING

Brandskyddsorganisationen:
Skall ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta tillgodoses genom en brandskyddsansvarigutbildning samt kortare teoretisk utbildning om
förebyggande brandskyddsarbete vart 4:e år med start 2002. Utöver detta sker 
anläggningsskötarutbildning för brandlarm, utbildning i hantering av brandfarlig 
vara och heta arbeten. Ytterliggare utbildningar kan vara aktuella.

All personal: 
Skall med 4 års intervaller genomgå en allmänbrand utbildning.   

Utrymningsövning:
1 ggr/år skall en utrymningsövning hållas. Övningen kan med fördel planeras och utföras i samråd med räddningstjänsten.  

Större övningar: 
Planeras i samråd med Räddningstjänsten.

Genomförda utbildningar samt utbildningsplan dokumenteras under denna flik.
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INSTRUKTIONER OCH RUTINER

Följande rutiner gäller på Produktionsverket AB, och finns redovisade i 
skyddsföreskriften:

· Hantering av öppen låga
· Rökning, endast tillåtet på anvisad plats
· Heta arbeten, certifikat och tillstånd krävs
· Kemikaliehantering/brandfarlig vara
· Besöksrutiner
· Ordning och reda (städad miljö)

Det är varje anställds ansvar att upprättade rutiner efterlevs. Information till besökare och entreprenörer åvilar respektive besöksmottagare.
Skyddsföreskriften delas ut och signeras i samband med nyanställningar. Den finns även på intranätet under:
Gemensam(G:)/instruktioner/skyddsföreskriften
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DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD

I byggnaderna bedrivs produktionsverksamhet med inriktning på 
komponenttillverkning. Inom anläggningen förvaras och hanteras 
tillståndspliktig mängd brandfarlig vara.
Antal anställda: 300

Byggnadsteknisk beskrivning:
Byggnadsteknisk dokumentation (relationshandling enligt BBR) finns upprättad och förvaras under denna flik. Dokumentationen utgör en del av insatsplanen. Kontrolleras årligen.

Insatsplan:
En insatsplan finns upprättad som stöd inför en större brand eller olycka. Separat pärm. I pärmen finns planritningar med utmärkta nödutgångar, utrymningsvägar, släckutrustning och avstängning för mediaförsörjning. Kontrolleras årligen.
  
Utrymningsplaner: 
Finns uppsatta på varje våningsplan. Ingår i egenkontrollerna.

Larm: 
Automatiskt brandlarm och utrymningslarm är installerat, se byggnadsteknisk 
beskrivning. Kontrolleras enligt drift och underhållsrutinerna flik 6.

Särskilda risker:
Se insatsplanen! 
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DRIFT OCH UNDERHÅLL

Följande byggnadstekniskt brandskydd är installerat och skall kontrolleras och 
underhållas. 

Automatiskt brandlarm/Utrymningslarm (SBF110:6)
Funktionskontroll 1ggr/månad, enligt skötseljournal
Extern besiktning var 15:e månad
Utrymningsövning 1 ggr/år

Anläggningsskötare: Stig Olsson, Olle Kvist

Utrymningsskyltar: 
Funktionskontroll i samband med egenkontrollerna.

Brandcellsgränser: 
Kontrolleras i samband med egenkontrollerna.

Magnetupphängda branddörrar/portar:
Funktionskontroll i samband med egenkontrollerna.
Extern besiktning 1 ggr/år

Rökluckor:
Funktionskontroll 2 gånger/år
Extern besiktning 1 ggr/år.

Ansvarig:  Stig Olsson, Olle Kvist

Handbrandsläckare/inomhusbrandposter:
Funktionskontroll i samband med egenkontrollerna.
Extern besiktning 1ggr/år.

Anläggarintyg, besiktningsprotokoll etc. förvaras under flik X.
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KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUDSRAPPORTERING

Anläggningens brandskydd kontrolleras 4 ggr/år enligt en uppgjordkontrollplan 
och utförs i samband med ordinarie egenkontroll av arbetsmiljön. 
Vid kontrollerna används en checklista med upptagna säkerhetskontrollpunkter 
utifrån verksamhetens riskbild. På checklistan noteras eventuellaanmärkningar, 
därefter lämnas listan till brandskyddsansvarig för åtgärd. När anmärkningarna 
är åtgärdade registreras detta med datum och signatur på checklistan som sedan 
arkiveras i originalpärmen.
Nya checklistor finns för utskrift i mappen brandskydd:
Gemensam(G:)/brandskydd/checklista. 

Aktuell kontrollplan finns under denna flik.

Uppföljning:
En gång om året skall dokumentationen kontrolleras för att garantera dess 
riktighet, liksom sammanställas inför ledningens genomgång och 
räddningstjänstens regelbundna brandsyn. 

Brandsynsprotokoll förvaras under flik X. 
 
Tillbudsrapportering:
Skall dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig.  
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